{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buonasera,\r\nle pattumiere da 7 litri sono chiuse o aerate con fori?","Spett.le operatore economico\r\nLe pattumiere da 7 litri sono chiuse, e come da specifiche minime da capitolato\r\nCordiali saluti\r\nIl RUP\r\nPiero Bertolusso, ing.\r\n"]
[2,"Buongiorno,\r\nabbiamo tre quesiti.\r\n\r\n1-la personalizzazione a caldo sul fianco anteriore del fusto del bidone da 120 litri va bene di dimensioni 14x8cm.?\r\n\r\n2-quali sono le caratteristiche tecniche del transponder UHF?\r\nci sono due aspetti tecnici del transponder che non sono compatibili: il transponder bintag che è incorporato nell'apposita sede sotto l'attacco a pettine non è personalizzabile con la stampa sulla superficie esterna visibile, invece un classico transponder rivettabile, non incorporato, può avere la stampa del codice del contenitore sulla superficie esterna.\r\n\r\n3-Se la risposta al secondo quesito fosse il transponder rivettabile, gradireste un modello in PVC o in ABS?","Spettabile Operatore Economico\r\nin esito al vs quesito, si riscontra quanto segue:\r\n1)\tLe dimensioni della personalizzazione a caldo, così come eventuali altre peculiarità e caratteristiche tecniche, verranno valutate dalla commissione, come previsto dal disciplinare\r\n2)\tLe caratteristiche del transponder UHF andranno specificate nell’offerta tecnica che sarà valutata dalla commissione, come previsto dal disciplinare. Al riguardo non si rilevano le paventate incompatibilità, in quanto il capitolato prevede semplicemente che il codice identificativo del transponder, sia anche riportato in esterno. \r\n3)\tLe specifiche del modello del transpoder andranno specificate nell’offerta tecnica che sarà valutata dalla commissione\r\nCordiali saluti\r\nIl RUP\r\nPiero Bertolusso, ing.\r\n"]